|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **产品变更通知单** | | |
| 产品型号 | | 变更类型 |
| HS2200\_5C 5Pro | | 软件 |
| 变更原因内容说明 | 按键动作无效时没有提示音  加热水温到达96.8后上升不了 | |
| 变更前数据/图纸 | 无效的按键动作没有提示音  加热水温到达96.8后上升不了 | |
| 变更后数据/图纸 | 温度显示。上升不上去后，每过10S就会将温度+0.1℃。  只有在实际温度大于90℃，控制温度大于95小于100℃，插入外部探头才有作用。  按下无效按键动作时蜂鸣器“滴滴”两声  无效情况：  5Pro   1. OPEN按键：启动和降速的过程中单按和无论何时长按。 2. MENU按键：启动时单按和无论何时长按。 3. Start按键：无论何时长按。 4. 加减按键：无论何时，没有在设置模式下时单按和长按。   5C  两边按键长按为无效操作。  程序分成两份，这份单独放在烧录器最后一页。如有水温达不到100度的可以使用 | |
| 通知人 |  | |
| 确认人 |  | |
| 日期 | 2024-04.1 | |