|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **产品变更通知单** | | |
| 产品型号 | | 变更类型 |
| HS4100 | | 软件 |
| 变更原因内容说明 | 按键动作无效时没有提示音  水温控制显示处理，HS2200出现的达不到100度 | |
| 变更前数据/图纸 | 无效的按键动作没有提示音  水温控制显示处理，HS2200出现的达不到100度 | |
| 变更后数据/图纸 | 温度显示。上升不上去后，每过10S就会将温度+0.1℃。  只有在实际温度大于90℃，控制温度大于95小于100℃，插入外部探头才有作用。  按下无效按键动作时蜂鸣器“滴滴”两声  无效情况：  锁定情况下按下正反转键、定时键、左右旋钮时为无效动作，蜂鸣器“滴滴”。  没有锁定情况下，长按正反转键，长按定时按键，长按左右旋钮和锁定按键，蜂鸣器“滴滴”。  程序分成两份，这份单独放在烧录器最后一页。如有水温达不到100度的可以使用 | |
| 通知人 |  | |
| 确认人 |  | |
| 日期 | 2024-04.01 | |