|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **产品变更通知单** | | |
| 产品型号 | | 变更类型 |
| MC4100\_12、13、15Pro | | 软件 |
| 变更原因内容说明 | 按键动作无效时没有提示音  新电机测试  第一次烧录转速是14500的。不会变动 | |
| 变更前数据/图纸 | 无效的按键动作没有提示音  老电机的数据  第一次烧录转速是14500的。不会变动 | |
| 变更后数据/图纸 | 按下无效按键动作时蜂鸣器“滴滴”两声  无效情况：   1. P按键：启动时单按和无论何时长按 2. OPEN按键：启动和降速的过程中单按和无论何时长按 3. MENU按键：启动时单按和长按 4. Start按键：无论何时长按 5. 加减按键：启动时单按和启动时长按，没有在设置模式下时单按和长按   新电机升速和显示做了修改，升速比老电机快，改了参数，显示变成+1.  随着型号改变转速 | |
| 通知人 |  | |
| 确认人 |  | |
| 日期 | 2024-06.12 | |