|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **产品变更通知单** | | |
| 产品型号 | | 变更类型 |
| DB3100 蚕豆定制款 | | 软件 |
| 变更原因内容说明 | 客户定制，目前写的是新的小板子，单加热小板子单独用的 | |
| 变更前数据/图纸 | 常规操作。 | |
| 变更后数据/图纸 | 测试说明 开机按65度键，会自动加热。  按一下TIME+，时间设定10分钟，按一下START键。 倒计时结束后看下探头测得温度，正负1度都没有问题。  按99度的键，也是10分钟，倒计时结束后看下探头测得温度，正负1度都没有问题。  关机前按65度键，再关机。 | |
| 通知人 |  | |
| 确认人 |  | |
| 日期 | 2024-07.10 | |