|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **产品变更通知单** | | |
| 产品型号 | | 变更类型 |
| DBS3100 加热制冷 单加热 | | 软件 |
| 变更原因内容说明 | 单加热最低温度0度，加热制冷-5度。在最低温度往下按得话变成‘----’。  低转速100可以温度转了  加入了温度校准功能。  如果温度和速度都是“----”按下start就会报警3下  单加热加入了风扇，启动加热超过60℃就打开风扇 | |
| 变更前数据/图纸 | 单加热最低温度0度，加热制冷-5度。 | |
| 变更后数据/图纸 | 单加热最低温度0度，加热制冷-5度。在最低温度往下按得话变成‘----’。  低转速100可以温度转了  加入了温度校准功能。  如果温度和速度都是“----”按下start就会报警3下  单加热加入了风扇，启动加热超过60℃就打开风扇 | |
| 通知人 |  | |
| 确认人 |  | |
| 日期 | 2024-10.07 | |