|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **产品变更通知单** | | |
| 产品型号 | | 变更类型 |
| HS4100 | | 软件 |
| 变更原因内容说明 | 按键动作无效时没有提示音 | |
| 变更前数据/图纸 | 无效的按键动作没有提示音 | |
| 变更后数据/图纸 | 按下无效按键动作时蜂鸣器“滴滴”两声  无效情况：  锁定情况下按下正反转键、定时键、左右旋钮时为无效动作，蜂鸣器“滴滴”。  没有锁定情况下，长按正反转键，长按定时按键，长按左右旋钮和锁定按键，蜂鸣器“滴滴”。 | |
| 通知人 | 张工 | |
| 确认人 | 袋鼠 | |
| 日期 | 2024-03.20 | |