|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **产品变更通知单** | | |
| 产品型号 | | 变更类型 |
| LC2100\_5000 4000 4500 | | 软件 |
| 变更原因内容说明 | 按键动作无效时没有提示音  之前不同程序烧录开机界面的转速固定 | |
| 变更前数据/图纸 | 无效的按键动作没有提示音  之前不同程序烧录开机界面的转速固定 | |
| 变更后数据/图纸 | 对应的程序烧录，开机显示的是对应款的最高转速。  按下无效按键动作时蜂鸣器“滴滴”两声  无效情况：   1. OPEN按键：启动和降速的过程中单按和无论何时长按 2. MENU按键：启动时单按和长按 3. Start按键：无论何时长按 4. 加减按键：无论何时，没有在设置模式下时单按和长按 | |
| 通知人 |  | |
| 确认人 |  | |
| 日期 | 2024-03.29 | |