|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **版本号** | **生成日期** | **作者** | **BUG报告** |
| V0.7 | 2022-06.07 | 张铿炜 | 运行直接开盖显示一直不变。发现是实际转速没有清零 |
| V0.8 | 2022-06.08 | 张铿炜 | 校准了速度，发现GD的芯片只能烧一次的话就需要在烧录器了设定时GD的型号才行 |
| V0.9 | 2022-06.11 | 张铿炜 | 修改了5pro和7pro的开机最大值 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |