MHS3100操作步骤  
1.打开开关   
2.开机显示关机前设定值

1. 旋转左键，或者单按左键选择工位  
   4.单按右键选择参数位（转数，温度，时间）

5.选择参数位后旋转右键调整参数值（转速为50至1500转；温度为0℃至120℃，设定值低于实际值则不加热；时间为1min至23h59min；若时间调到----则为长动）  
5.长按右键启动或停止

1. 选择某个工位后，长按左键则所有工位，同步当前工位的所有参数