OS3100操作步骤  
1.打开开关   
2.开机显示关机前设定值

3.在不运行的时候，单按旋钮切换工位：转数、时间  
4.选择工位后，旋转旋钮调整参数（转数为50-1200转，时间为1min-23h59min，时间--：--为不定时）

5.长按旋钮2秒启动，单按旋钮停止（启动过程中不能调整参数值）