|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **产品变更通知单** | | |
| 产品型号 | | 变更类型 |
| VM4100、VM500\_1P2P、3D摇床，西林瓶 | | 软件 |
| 变更原因内容说明 | 按键动作无效时没有提示音  之前不同程序烧录开机界面的转速固定 | |
| 变更前数据/图纸 | 无效的按键动作没有提示音  之前不同程序烧录开机界面的转速固定 | |
| 变更后数据/图纸 | 对应的程序烧录，开机显示的是对应款的最高转速。  按下无效按键动作时蜂鸣器“滴滴”两声  无效情况：   1. MENU按键：电机降速时。不是常规款，长按时。 2. Start按键：无论何时长按 3. 加减按键：无论何时不在设定模式下，长按短按。 | |
| 通知人 |  | |
| 确认人 |  | |
| 日期 | 2024-03.29 | |